**Suszarka laboratoryjna SL W 53 SIMPLE Adverti**

Dane techniczne:

obieg powietrza: wymuszony

pojemność komory: 56 l

drzwi: pełne

zakres temp. pracy: 5 C powyżej temp. otoczenia...+250 C

sterownik: mikroprocesorowy z zewn. wyświetlaczem, z możliwością zaprogramowania pracy w wybranej temp. w zakresie czasu 0-72 h

wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 660/590/600 mm

wymiary komory (szer/wys/gł): 400/390/360 mm

moc znamionowa: 1600 W

regulacja temperatury: co 0,1 C

zasilanie: klasy 1.0

stabilność temperatury w 105 C: +/- 0,3 C

jednorodność temperatury w 105 C: +/-1,5 C

**Uwaga:**

Dostawa polega na dostarczeniu przedmiotu zamówienia do wskazanej jednostki Zamawiającego, zlokalizowanej w Toruniu i wniesieniu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew*

**(-) dr Tomasz Jędrzejewski**

Z-ca KANCLERZA

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU