**Sterownik przemysłowy z kartami rozszerzeń i oprogramowaniem:**

1. **CX5130-0155 (1 szt.)**

Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise, Long Term Servicing Branch

(LTSB), 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR), no licenses included

1. **CX2900-0034 (1 szt.)**

32 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range

1. **CX5130-B950 (1 szt.)**

EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)

1. **EL6070 (1 szt.)**

Licence key terminal for TwinCAT 3.1

1. **TC1200-0040 (1 szt.)**

TC3 PLC, Performance Class 40

1. **EL1258 (1 szt.)**

8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 μs, with time stamp

1. **EL1259 (1 szt.)**

8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 μs, type 3, + 8-channel digital output terminal 24 V

1. **EL2212 (1 szt.)**

2-channel digital output terminal 24...72 V DC with overexcitation, multi-timestamp

1. **EL5101 (1 szt.)**

Incremental encoder interface with differential input, 16 bit

1. **EL9011 (1 szt.)**

Bus end cap

*Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

*mgr Ryszard Lew* **(-) dr Tomasz Jędrzejewski**

Z-ca KANCLERZA

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU