**Stoły do hodowli roślin z oświetleniem do hodowli roślin (12 sztuk)**

Wymagania do całego zestawu:

- Minimalna sumaryczna powierzchnia półek: 12 m2.

- Maksymalne obciążenie półki: min. 100 kg/m2.

- Regulowana wysokość półek (min. odstęp między półką, a panelem oświetleniowym 30 cm,

 maks. 80 cm).

- Oświetlenie światłem białym, PAR min. 0.5 W/m2.

- Natężenie oświetlenia powyżej 200 µmol m-2 s-1.

- Regulowana odległość paneli oświetleniowych od półek.

- Indywidualne oświetlenie każdej z półek.

- Mikroprocesorowe sterowanie fotoperiodem.

- Wymuszony obieg powietrza (chłodzenie paneli oświetleniowych).

- Zasilanie elektryczne [V] / [Hz]: 230/50.

**Uwaga:**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wraz z instalacją.

Dostawa polega na dostarczeniu przedmiotu zamówienia do wskazanej jednostki Zamawiającego, zlokalizowanej w Toruniu i wniesieniu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

 *Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

 *mgr Ryszard Lew*

**(-) dr Tomasz Jędrzejewski**

Z-ca KANCLERZA

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

 W TORUNIU