Załącznik nr 3

**SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC ROZBIÓRKOWYCH**

|  |
| --- |
| Przedmiot robót: Budynek magazynowy Działu Zaopatrzenia UMK w Toruniu |
| Adres : Toruń ul. Wileńska 1  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |

Przedmiotem robót jest parterowy budynek magazynowy Działu Zaopatrzenia UMK w Toruniu.

Budynek wykonany jest w szkielecie drewnianym ze środkowym segmentem murowanym.

Z uwagi na materiał , który został zastosowany jako okładzina ścienna – płyty azbestowo – cementowe - wymagane jest przedsięwzięcie specjalnych środków.

1. Teren rozbiórki wydzielony od reszty terenu,

2. Zgłoszenie do właściwych organów przystąpienia do robót związanych z likwidacją elementów zawierających azbest,

3. Pracownicy zaopatrzeni w wymagane środki ochrony osobistej,

4. Materiał z rozbiórki zawierający azbest spaletyzować, przykryć folią i przygotować do wywozu,

5. Wywóz z przeznaczeniem do utylizacji do wyznaczonych miejsc przyjmowania tego rodzaju materiału,

6. Teren objęty robotami rozbiórkowymi, po wykonaniu wszystkich prac, uporządkować.

Przepisy regulujące prace przy utylizacji materiałów zawierających azbest:

1. Ustawa z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – DzU. Nr 101 poz. 628.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998r. – Sposoby bezpiecznego użytkowania oraz warunki usuwania wyrobów zawierających azbest – DzU. Nr 138 poz. 895.

Sporządził: Andrzej Czapiewski