DAN-ZO/598/2017

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**(opis przedmiotu zamówienia)**

# Urządzenie do obrazowania korzeni in situ Ci602:

1. Charakterystyka:
* Rozdzielczość skanera max 1200 dpi
* Wielkość obrazu 21,59 x 18 cm
* Liniowe skanowanie zniekształceń
* Prędkość skanowania ok. 30 sekund
* Interface USB
* Zasilanie przez port USB,wifi, bluetooth
* Wymiary głowicy skanującej 35,9 cm (długość), 4,6 cm (średnica).
1. Wyposażenie:
* Jednostka główna skanera
* Kabel USB
* Sześć przezroczystych tub 2” o dł. 105 cm, z uszczelnieniem i zamknięciem
* Uchwyt pozycjonujący
* Tuba kalibracyjna
* Tablet z przeinstalowanym oprogramowaniem RootSnap
* Walizka transportowa
* Instrukcja obsługi w jęz. polskim i angielskim (wydrukowana).
1. Instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
2. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
3. Gwarancja: minimum 24 miesiące, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny..

 *Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

 *mgr Ryszard Lew Zastępca Kanclerza*

 *dr Tomasz Jędrzejewski*