sygnatura: DAN-ZO/733/2017

BZFS-921/17/16

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Modyfikacja (1)**

Łaźnia ultradźwiękowa o następujących parametrach:

 wymiary wewnętrzne wanny nie mniejsze niż: 240 x 135 x 100 mm,

 pojemność min. 2,8 l,

 moc ultradźwiękowa (max/okres) min.: 2 x 160 W,

 częstotliwość 40 kHz +/- 5%,

 moc układu grzania min. 150 W,

 układ czasowy od 1 do co najmniej 30 minut,

 regulator temperatury nie gorszy niż: 30-80°C,

 wymiary zewnętrzne nie większe niż: 300 x 180 x 230 mm,

 waga maks. 5,2 kg.

 *Kierownik*

*Działu Aparatury Naukowej*

 *mgr Ryszard Lew*

**(-) dr Tomasz Jędrzejewski**

Z-ca KANCLERZA

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

 W TORUNIU